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1.磋商条件
1.1 项目名称：市政分公司定向拖拉管施工劳务工程
1.2 采 购 人：定远县城乡市政工程有限公司水务分公司
1.3 资金来源：自筹
1.4 项目出资比例：100%
2.项目概况与磋商范围
2.1项目名称：市政分公司定向拖拉管施工劳务工程
2.2 项目编号：AHLXZB-20260626-0012
2.3 建设地点：安徽省滁州市定远县
2.4 最高响应限价：玖拾伍万伍仟元整（955000元） 
2.5 计划工期：365日历天（施工过程中超过合同价，则合同终止。未达合同价，补续签合同，直至合同价履行完成）。
2.6 磋商范围：本项目磋商范围包括定远县城乡市政工程有限公司水务分公司定向钻拖拉管劳务工程，本工程为定向钻拖拉管施工，包含机械进出场，工作坑开挖、泥浆处理、管道连接、管道试压、文明施工围挡、管线查找、工程协调，等不限于此所有内容。具体详见下表：
(1)拉管(PE)预算单价                                                                                  注：单位：元/米
	序 号
	规格型号
(mm)
	土层类(极软岩)饱和单轴抗压强度f≤5MPa单价
	软岩-饱和单轴抗压5<f≤15单价
	较软岩-饱和单轴抗压15<f≤30单价
	流沙层

	1
	PE管 DN110
	80
	206.8
	211.2
	185.9

	2
	PE管 DN160
	128
	281.6
	337.92
	271.7

	3
	PE管 DN200
	160
	330
	425.04
	305.8

	4
	PE管 DN250
	200
	404.8
	512.6
	376.2

	5
	PE管 DN300
	240
	470.8
	565.18
	441.1

	6
	PE管 DN400
	320
	559.9
	682
	535.7

	7
	PE管 DN500
	400
	646.8
	767.8
	616

	8
	钢套管   DN325
	248
	700
	720
	650




（2）拉管(球墨铸铁)预算单价               注：单位：元/米
	序号
	规格型号
(mm)
	土层类(极软岩)饱和单轴抗压强度f≤5
单价
	软岩-饱和单轴抗压5<f≤15单
价
	较软岩-饱和单轴抗压15<f≤
30单价
	流沙层

	1
	球墨铸铁管 DN100
	85.8
	224.4
	239.8
	207.9

	2
	球墨铸铁管 DN150
	128.7
	299.2
	361.9
	291.5

	3
	球墨铸铁管 DN200
	171.6
	360.8
	449.9
	338.8

	4
	球墨铸铁管 DN300
	257.4
	426.8
	539
	398.2

	5
	球墨铸铁管 DN400
	343.2
	489.5
	602.8
	463.1

	6
	球墨铸铁管 DN500
	429
	572
	712.8
	551.1

	7
	球墨铸铁管
DN600
	514.8
	668.8
	783.2
	638

	8
	 钢套管
 DN325
	248
	700
	720
	650



2.7 项目类别：劳务分包
3.供应商资格要求
3.1 投标人应依法设立并具备承担本招标项目的如下条件：
3.1.1 具有独立承担民事责任的能力及独立法人资格。
3.1.2 投标人资质要求：具有有效的施工劳务企业资质证书和安全生产许可证（注：企业注册地已取消施工劳务资质和安全生产许可证的，须提供企业注册地取消施工劳务资质和安全生产许可证的相关证明文件）。
3.1.3 投标人业绩要求：自2023年1月1日以来（以竣工验收时间为准），投标人在中华人民共和国境内（不含港澳台）具有已竣工类似市政工程拖拉管劳务工程业绩。
3.1.4 项目经理业绩要求：无。
3.1.5 财务要求：无。
3.1.6 本磋商项目不接受联合体投标。
3.2 投标人存在以下不良信用记录之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人。
3.2.1 在最近三年内（自投标截止之日向前追溯3年，下同）有骗取中标或严重违约或重大质量问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
3.2.2 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
3.2.3 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
3.2.4 在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；
3.2.5 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）被列入失信被执行人名单；
3.2.6 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）被列入重大税收违法案件当事人名单的；
3.2.7 投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的；
3.2.8 投标人被设区的市级及以上建设行政主管部门/房屋建筑/机电安装/通信施工工程招标投标活动的监督部门因安全生产责任事故限制本次招标项目工程所在地或公共资源交易平台所在地承接的工程项目且在限制期内；
4.响应文件的获取
4.1 获取时间：2026 年 7 月 2 日至 2026 年 7 月 13日 14 时 30 分 （北京时间）
4.2 获取方式：凡有意参加磋商活动者，请在第4.1 款规定时间内登录“安徽省招标投标信息网”（http://www.ahtba.org.cn/）、安徽龙秀工程项目管理有限公司（http://www.ahlongxiu.com/）购买并下载采购文件。安徽龙秀工程项目管理有限公司开户行及账号：3401041060000436776；杭州银行股份有限公司合肥分行。转账备注信息要注明项目名称或项目编号等字样。
4.3 供应商务必按照未按照4.1 款规定时间内登录“安徽省招标投标信息网”（ http://www.ahtba.org.cn/）购买并下载采购文件。未按规定报名、获取采购文件，影响项目评审的，视为无效响应。
4.4 磋商文件的价格：每套人民币 500.00 元。（磋商文件售后不退）
4.5 磋商文件费用的支付方式：从潜在供应商单位账户对公转账。
5. 响应文件的递交
5.1 响应文件递交截止时间（响应截止时间，下同）：2026 年 7 月 13 日 14 点 30 分（北京时间）。
5.2 响应文件递交地点：送至（或邮寄至）安徽省合肥市包河区徽州大道4872号金融港中心A3栋606室安徽龙秀工程项目管理有限公司（以签收时间为准，采用邮寄方式的供应商自行联系快递单位或招标代理单位确认响应文件的签收情况，未确认签收情况导致的相关后果供应商自行承担）
联系人：陈工: 17805602497

文件要求：一式叁份，其中正本一份、副本贰份，电子版一份（正本签章扫描件、U盘密封、名称格式为“单位名称-项目编号-项目名称”）。响应文件须胶装密封提交（采用邮寄方式的供应商须用档案/文件袋密封后邮寄，不得直接邮寄）。
5.3 特别提示：为保障招投标活动公平竞争，本次开标按照朱湾镇街道供水管网改造工程劳务分包项目（AHLXZB-20260609-0007）、水厂至李王桥段供水工程劳务分包项目（AHLXZB-20260609-0008）、范岗服务所道班支管供水工程劳务分包项目（AHLXZB-20260609-0009）的项目编号顺序依次开展，同一投标人仅可中标一个标段，不得多标段同时中标。若同一投标人在两个及以上标段评审排名均为第一名，依据前述开标顺序，该投标人仅获得排序最靠前标段的中标资格，其余标段中标资格由对应标段评审排名第二名的投标人递补；若某标段第一中标候选人、第二中标候选人因故放弃中标资格或不满足中标条件，中标资格按照评审排名顺序依次顺延至后续合格投标人。
注：（1）响应文件必须胶装并在文件上明确注明正副本；
5.4 电子版文件须签章后扫描、按照要求命名，扫描件内容须与正本内容一致；
5.5 磋商文件获取过程中有任何疑问，请在工作时间（9:00-17:30，节假日休息）拨打电话17805602497；
6.响应文件开启时间和地点
6.1 磋商时间：2026 年 7 月 13 日 14 点 30 分。（北京时间）
6.2 磋商地点：安徽龙秀工程项目管理有限公司会议室。
7.响应文件提交截止时间
截止时间：2026 年 7 月 13 日 14 点 30 分。（北京时间）
8.发布公告的媒介
本项目相关信息同时在安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）、安徽龙秀工程项目管理有限公司（http://www.ahlongxiu.com/）发布；
9．联系方式
（一）委托单位：定远县城乡市政工程有限公司水务分公司
联 系 人：张经理                      电话：0550-2560147  
地    址：定远县定城镇幸福路56号1号楼
（二）采购代理机构：安徽龙秀工程项目管理有限公司
项目联系人：陈 工       电话：  17805602497  
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